**O b e c Stratená**

**Stratená č. 46, 049 71 Stratená, tel.: 058/7981 114, e-mail: erikaoravcovadlj@gmail.com**

Rozdeľovník

Vybavuje/ linka Stratená

PhDr. Petra Baričová 16.02.2015

Vec

Výzva na doručenie ponuky podľa § 9 ods. 9 (jednoduchá zákazka) zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na dodanie tovaru na predmet zákazky: **„Záhradná technika“**

Na základe rozhodnutia Obce Stratená k realizácii projektu pod názvom**:** „SLOVENSKÝ RAJ - Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa“, Vás vyzývame na doručenie ponuky na realizáciu zákazky: **„Záhradná technika”**

**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:**

**Stručný opis predmetu zákazky (bude zároveň i neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy ako jej príloha č. 1):**

**Stručný opis predmetu zákazky „Záhradná technika”**

Predmetom plnenia tejto zákazky je dodávka nasledovnej záhradnej techniky.

Minimálne požiadavky na jednotlivé druhy záhradnej techniky:

**Lopata (4 ks)**

Minimálne technické parametre:

* Dĺžka: 1300 mm
* Šírka: 224 mm
* Hmotnosť: 2100 g

**Krompáč (4 ks)**

Minimálne technické parametre:

* jedna strana na kopnie
* druhá strana na uvoľnenie kameňov, pňov, atď.
* Naostrené pracovné časti
* držadlo z kompozitného materiálu, vystuženého sklenými vláknami pre zaistenie väčšej pevnosti pri údere
* povrch držadla z nekĺzavého materiálu pohlcujúceho vibrácie pre dobré uchopenie
* Kovaná karbonová oceľ
* oválný otvor

Odhŕňač snehu skladací (4 ks)

* Dlhé držadlo pre ľahkú manipuláciu pri používaní
* Skladací
* Pracovná časť z polyetylénu kvôli odolnosti voči mrazom
* Vlhký sneh sa na zhrňovač nemôže lepiť
* Dĺžka: 720 – 1400 mm
* Záber: 740 mm

- Hmotnosť: cca 3,95 kg

Snehová fréza (1 ks)

-pohon pásmi, plynule meniteľná rýchlosť - hydrostatická prevodovka, nastaviteľná výška frézovacieho zariadenia, diaľkovo ovládaný smer a výška vyhadzovacieho komína (ETS elektricky), silný svetolomet, možnosť elektrického štartu motora

Minimálna špecifikácia:

* TYP PODVOZKU : pásy
* MOTOR MODEL : GX200 (rep. ekvivalent)
* TYP : vzduchom chladený 1-valec, 4-takný, s rozvodom OHV
* MAX. VÝKON kW (k)/ot. za min : 4.1 (5.2) / 3600
* ŠTARTOVANIE : ručné
* KAPACITA NÁDRŽE (l) : 3.1
* RÝCHLOSTI : plynule regulované
* PREVODOVKA : hydrostatická
* FRÉZOVACIA HLAVA
* ŠÍRKA ZÁBERU (mm) : 605.0
* VÝŠKA ZÁBERU (mm) : 510.0
* MAX. MNOŽSTVO ODHADZ. SNEHU (t/hod) : 42
* MAX. VZDIALENOSŤ ODHODU (m) : 14.0
* VÝŠKA NASTAVENIA ZÁBERU PLUHU : plynule nastaviteľná
* OSVETLENIE : áno
* PALIVOMER : áno
* NASTAVENIE ODHADZ. ŽLABU : dialkovo-ručné
* HMOTNOSŤ (bez náplní) (kg) : cca 100.0

**Štiepačka dreva (1 ks)**

Minimálna špecifikácia:

* Prenosná štiepačka
* Výkon: cca 2,6 kW pri 3200 min -1
* Objem motora: 190 cm3
* Štartovanie: štartovacia rukoväť
* Kolesá: 16” x 4,8 so vzduchom
* Štiepací tlak: cca 25 t
* Dĺžka polena: cca 63 cm
* objem nádrže: do 1,2 l
* rozmeryry: cca 2000/1100/1000
* hmotnosť: do 240 kg

**Metla (6 ks)**

Minimálna špecifikácia:

* Metla na zametanie vonkajších priestorov
* Šírka cca 40 cm
* Veľmi tvrdé polypropylénové štetiny
* Na odstránenie hrubej špiny

**Krovinorez (1 ks)**

Minimálna špecifikácia:

* zdvihový objem: cca 51,6 cm3
* výkon: cca 2,4/3,3 kW/k
* hmotnosť: cca 9 kg
* dĺžka bez žacieho nástroja: cca 1,79 m
* hladina akustického tlaku: cca 102 dB
* hlaina akustického výkonu: cca 113 dB
* hladina virácií, ľavá/pravá rukoväť: 3,7/3,7 m/s2
* Objem palivovej nádrže: cca 0,99 l
* antvibračný systém, ergostart, technológia 2-MIX, M-Tronic, pevný hnací hriadeľ, multifunkčná rukoväť, obojruká typ rukoväte

**Sekera (4 ks)**

Minimálna špecifikácia:

**-**Stredná štiepacia sekera

Sekera na štiepanie stredne veľkých až veľkých klátov.

Základné rysy:

Plastové puzdro pre bezpečné prenášanie a skladovanie

* Hmotnosť čepele: cca 1 086 g
* Hmotnosť: cca 1570 g
* Dížka: cca 599 mm

**Set náradia – 1. časť (1 ks)**

**Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač**

Minimálna špecifikácia:

**-** Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač

- Vŕtanie s príklepom, vŕtanie alebo skrutkovanie

- Aretácia vretena na jednoručné ovládanie skľučovadla aku vŕtačky

- Prachotesná dvojstupňová planétová prevodovka s kovovými ozubenými kolesami

- Krútiaci moment nastaviteľný v min. 16-tich stupňoch s dvoma stupňami vŕtania

- Elektronika a motorová brzda na presné skrutkovanie

- Nešmykľavá rukoväť s gumovou vložkou

- Aku vŕtačka s dvomi akumulátormi a nabíjačkou, s kufríkom s príslušenstvom

Minimálne technické parametre :

* napätie cca 12 V
* Max. vŕtací výkon do ocele cca10 mm
* Max. vŕtací výkon do kameňa cca 8 mm
* Max. vŕtací výkon do dreva cca 25 mm
* Max. krútiaci moment - tvrdý spoj cca 30 Nm
* Max. krútiaci moment - mäkký spoj cca18 Nm
* Upínací rozsah skľučovadla cca 1,5 - 10 mm
* Voľnobežné otáčky -1. stupeň cca 0-400 min-1
* Voľnobežné otáčky -2. stupeň cca 0-1300 min-1
* Hmotnosť cca 1,6 kg

Rozsah dodávky :

* 2 ks akumulátor
* Nabíjačka
* Rýchloupínacie skľučovadlo,1 ks skrutkovací hrot č. 2
* Aku vŕtačka v prepravnom hliníkovom kufríku s príslušenstvom

**Set náradia kufrík - 2. časť (1 ks)**

Minimálna špecifikácia:

**Vlastnosti**

* chróm - vanádiová oceľ
* račňa s min. 72 zúbkami a zablokovaním používaného nástroja stlačením tlačidla
* prenos sily orechov na hlavy skrutiek nastáva nie cez rohy, ale cez biočné časti, čím aj citlivé hrany matice zostanú neporušené

**Minimálny rozsah dodávky:**

* račňa, 14 nástrčných kľúčov 8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/ 21/22/24 mm, predĺženie 125 mm, kardanový kĺb, 2 násadky zapaľovacích sviečok 16/21, predĺženie s posuvnou T hlavou 6,3 mm (1/4") na 10 mm (3,8"), bitový adaptér, 8 vidlicových okrúhlych kľúčov 8/10/12/13/14/15/17/19 mm, 18 bitov: ploché 8/10 mm, krížové PH 2/PH 3, vnútorný šesťhran 4/5/6/8/10/12 mm, T-profil T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55, kladivo 300 g, telefónne kliešte 160 mm, kombi kliešte 180 mm, 4 dielenské skrutkovače ploché: 6,5x150/ 5x100 mm, krížové: PH1x75/PH2x100 mm, 2 plynové skrutkovače 6,5x30 mm, PH 2x30 mm, skúšač svetla 6-24 V, nožnice, krimpovacie kliešte pre neizolované spojenia, puzdro z plastu, nástroje sú uložené v mäkkej pene

Predpokladané začatie plnenia: Hneď po podpise zmluvy

Očakávaný podpis zmluvy: február 2015

Požadovaný najneskorší termín dodania predmetu zákazky: do 31.03.2015

**Kód CPV**

Hlavný slovník:

**Hlavný predmet:** 16160000-4 Rôzne záhradnícke potreby

**Vedľaší predmet:**  60100000-9 Služby cestnej dopravy

**Spôsob platby:** Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov poskytnutého nenávratného finančného príspevku zo Švajčiarskej konfederácie (85%) a zo štátneho rozpočtu SR (15%).Verejný obstarávateľ uhradí úspešnému uchádzačovi dohodnutú cenu za preukázateľne dodaný tovar na základe predloženej faktúry do 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Záloha sa neposkytuje.

***Žiadame predložiť :***

***Cenovú ponuku***

Cenovú ponuku žiadame vypracovať po položkách v súlade s prílohou č. 1. Cena bude stanovená nasledovne:

* navrhovaná cena za celý predmet zákazky bez DPH,
* navrhovaná cena za celý predmet zákazky s DPH.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty/ďalej len DPH/, navrhovanú cenu uvedie v zložení :

- navrhovaná cena bez DPH,

- sadzba DPH a výška DPH,

- navrhovaná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom.

Na túto skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.

Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 o cenách v znení vyhlášky MF SR č.375/1999 Z. z.

***Podmienky účasti:***

Uchádzač predloží v rámci technickej spôsobilosti:

**1.** **doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu**, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť – dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (t.j. výpis z obchodného resp. živnostenského registra). Požadovaný doklad je nutné predložiť ako originál alebo jeho úradne osvedčenú kópiu .

***Miesto dodania tovaru:***

Turisticko informačné centrum, Dobšinská Ľadová Jaskyňa 5, 049 71 Stratená

***Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:***

Predloženie požadovaných dokladov.

***Kritériá hodnotenia ponúk:***

Kritériom hodnotenia ponúk predmetu zákazky je najnižšia cena v Eur s DPH za celý predmet zákazky, zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta)

1. Cena v Eur s DPH za celý predmet zákazky

Uchádzač vyplní prílohu č. 1 tejto výzvy

***Lehota na predloženie ponuky :* do 23.02.2015 do 1300 hod. miestneho času.**

***Adresa na predkladanie ponuky :*** Obec Stratená č. 46, 049 71 Stratená - sekretariát

***Spôsob doručenia:*** Uchádzač vloží ponuku do samostatného, uzavretého a nepriehľadného obalu, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje :

* Adresu verejného obstarávateľa.
* Adresu uchádzača (obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača).
* Označenie **„jednoduchá zákazka – neotvárať “**
* Označenie heslom zjednodušenej výzvy na predloženie cenovej ponuky:

**„Záhradná technika“**

**Lehota viazanosti ponúk: do 31.03.2015**

***Jazyk ponuky:***

Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty v rámci predmetnej zákazky musia byť predložené v štátnom jazyku (v slovenskom jazyku).

Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v predmetnej zákazke v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku (v slovenskom jazyku).

**Výsledkom tejto jednoduchej zákazky bude kúpna zmluva, ktorá nemôže byť v rozpore so znením tejto výzvy a s ponukou uchádzača.**

***Doplňujúce informácie :***

V prípade doručenia cenových ponúk s neúmerne vysokou cenou, ktorú verejný obstarávateľ nemôže akceptovať, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neprijať žiadnu z doručených ponúk.

Spôsob doručenia ponúk akceptovaný verejným obstarávateľom: poštou, kuriérom a doručenie ponuky osobne, so zaregistrovaním na sekretariáte verejného obstarávateľa.

Ďalej si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo upraviť rozsah predmetu zákazky v rozsahu pridelených finančných prostriedkov.

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ponechať si v rámci svojej evidencie všetky doklady a dokumenty predložené uchádzačom do predmetnej zákazky.

**Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zákazku a neuzavrieť zmluvu v prípade, že mu na daný predmet zákazky nebudú schválené a pridelené finančné prostriedky.**

Uchádzač predložením cenovej ponuky vyjadruje súhlas so stanovenými podmienkami verejného obstarávateľa.

Mgr. Erika Oravcová

starostka obce

Príloha č. 1 **Zákazka na dodanie tovaru**

**„Záhradná technika“**

Ceny budú uvádzané v eurách. V cenách budú zahrnuté všetky náklady predávajúceho, ktoré sú s realizáciou zákazky spojené.

**Skladba ceny za celý predmet zákazky:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č. | **Predmet zákazky** | **Množstvo** | **Cena za 1 kus bez DPH v EUR** | **Cena za 1 kus s DPH v EUR** | **Cena celkom spolu bez DPH v EUR** | **Sadzba v Eur pri 20 % DPH** | **Cena celkom spolu s DPH v EUR** |
| 1. | Lopata | 4 ks |  |  |  |  |  |
| 2. | Krompáč | 4 ks |  |  |  |  |  |
| 3. | Odhŕňač snehu | 4 ks |  |  |  |  |  |
| 4. | Snehová fréza | 1 ks |  |  |  |  |  |
| 5. | Štiepačka dreva | 1 ks |  |  |  |  |  |
| 6. | Krovinorez | 1 ks |  |  |  |  |  |
| 7. | Sekera | 4 ks |  |  |  |  |  |
| 8. | Metla | 6 ks |  |  |  |  |  |
| 9. | Set náradia 1. časť - Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač | 1 ks |  |  |  |  |  |
| 10. | Set náradia 2. časť - Kufrík | 1 ks |  |  |  |  |  |
| 11. | **SPOLU** | | | |  |  |  |

V cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním celého predmetu zákazky.

V ............................................, dňa ...............................

........................................................................

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej

konať za uchádzača